# Horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana

- Pārvietojiet elektroinstrumentu darba stāvoklī.

## Horizontālā zāģēšanas leņķa standarta vērtību iestatīšana (attēls H)

Lai ātri un precīzi iestādītu biežāk lietotās horizontālā zāģēšanas leņķa vērtības, zāģēšanas galdā ir izveidotas īpašas ierobes (45), kas atbilst šādām leņķa standarta vērtībām:

Kreisajā virzienā | Labējā virzienā
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Atbrīvojiet fiksējošo rokturi (11), ja tas ir pieskrūvēts.
- Pavelciet fiksējošo sviru (12) un pagrieziet zāģēšanas galdu (10) pa kreisi vai pa labi līdz ierobei, kas atbilst vēlamajai leņķa vērtībai.
- Atlaidiet fiksējošo sviru. Tai jūtami jāfiksējas ierobē.
- No jauna stingri pievelciet fiksējošo rokturi (11).

## Brīvi izvēlēta horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana (attēls H)

Horizontālo zāģēšanas leņķi var iestatīt robežās no 47° (virzienā pa kreisi) līdz 52° (virzienā pa labi).

- Atskrūvējiet fiksējošo rokturi (11), ja tas ir pieskrūvēts.
- Nospiediet sviru (12), satveriet fiksējošo rokturi un, turot aiz tā, pagrieziet zāģēšanas galdu (10) pa labi vai pa kreisi stāvoklī, kurā leņķa rādītājs (13) rāda vēlamo horizontālo zāģēšanas leņķi.
- No jauna stingri pievelciet fiksējošo rokturi (11).