# Sahanterän vaihto (katso kuva C1−C3)

- Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.

- Käytä työkäsineitä, kun asennat sahanterän. Tapaturmavaara, kun kosketat sahanterää.

Käytä ainoastaan sahanteriä, joiden suurin sallittu nopeus on sähkötyökalun tyhjäkäyntikierroslukua suurempi.

Käytä vain sellaisia sahanteriä, jotka vastaavat tässä käyttöohjeessa ilmoitettuja tietoja, ja jotka on testattu ja merkitty standardin EN 847‑1 mukaan.

Käytä vain sellaisia sahanteriä, joita tämän sähkötyökalun valmistaja suosittelee, ja jotka soveltuvat työstettävälle materiaalille. Tämä estää sahanterien hampaiden ylikuumenemisen sahauksen aikana.

## Sahanterän irrotus

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.
- Käännä heilurisuojusta (7) taaksepäin ja pidä sitä tässä asennossa.
- Kierrä kuusiokoloruuvia (37) kuusiokoloavaimella (8 mm) ja paina samanaikaisesti karalukitusta (27), kunnes se lukkiutuu.
- Pidä karalukitusta (27) painettuna ja irrota kuusiokoloruuvi (37) kiertämällä myötäpäivään (vasenkierteinen!).
- Ota kiinnityslaippa (38) pois.
- Irrota sahanterä (39).
- Ohjaa heilurisuojus hitaasti takaisin alas.

## Sahanterän asennus

- Tarkista asennettaessa, että sahanterän hampaiden sahaussuunta (sahanterässä olevan nuolen suunta) on sama kuin nuolen suunta suojuksessa!

Mikäli tarpeen, puhdista kaikki kiinnitettävät osat ennen asennusta.

- Käännä heilurisuojusta (7) taaksepäin ja pidä sitä tässä asennossa.
- Asenna uusi sahanterä sisempään kiinnityslaippaan (40).

- Asenna kiinnityslaippa (38) ja kuusiokoloruuvi (37). Paina karalukitusta (27), kunnes se lukkiutuu, ja kiristä kuusiokoloruuvi vastapäivään.
- Ohjaa heilurisuojus hitaasti takaisin alas.