# Uruchamianie

- Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe! Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.

## Włączanie (zob. rys. J)

- Aby włączyć elektronarzędzie, należy najpierw przesunąć blokadę włącznika (5) w pozycję środkową, a następnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (19) i trzymać go w tej pozycji.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa włącznik/wyłącznik (19) nie może zostać zablokowany do pracy ciągłej. Przez cały czas obróbki musi być naciśnięty przez osobę obsługującą.

## Wyłączanie

- Aby wyłączyć, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (19).