# Transportni osigurač (videti sliku D)

Transportni osigurač (25) omogućuje lakše rukovanje električnim alatom prilikom transporta do različitih mesta upotrebe.

## Oslobađanje osiguranja električnog alata (radna pozicija)

- Pritisnite dršku električnog alata (4) malo nadole, kako biste rasteretili osiguranje transporta (25).
- Izvucite osiguranje transporta (25) skroz napolje.
- Premestite krak alata polako na gore.

## Obezbeđivanja električnog alata (transportna pozicija)

- Za blokadu stola za testerisanje (10), zategnite točkić za fiksiranje (11).
- Zakrećite ručicu alata držeći za dršku (4) nadole sve dok transportni osigurač (25) ne budete mogli da utisnete do kraja.

Ručica alata je sada sigurno blokirana za transport.