# Výměna pilového kotouče (viz obrázek C1−C3)

- Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

- Při montáži pilového kotouče noste ochranné rukavice. Při kontaktu s pilovým kotoučem existuje nebezpečí poranění.

Používejte pouze pilové kotouče, jejichž maximální dovolená rychlost je vyšší než počet volnoběžných otáček elektronářadí.

Používejte pouze pilové kotouče, které odpovídají charakteristickým údajům uvedeným v tomto návodu k obsluze a jsou vyzkoušené podle EN 847‑1 a příslušně označené.

Používejte pouze takové pilové kotouče, které jsou doporučené výrobcem tohoto elektrického nářadí a jsou vhodné pro materiál, který chcete řezat. Zabráníte tak přehřívání zubů kotouče při řezání.

## Demontáž pilového kotouče

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Otočte kyvný ochranný kryt (7) dozadu a držte ho v této poloze.
- Otáčejte šroubem s vnitřním šestihranem (37) pomocí klíče na vnitřní šestihran (8 mm) a současně stiskněte aretaci vřetena (27), až zaskočí.
- Podržte aretaci vřetena (27) stisknutou a šroub (37) vyšroubujte ve směru hodinových ručiček ven (levý závit!).
- Sejměte upínací přírubu (38).
- Sejměte pilový kotouč (39).
- Kyvný ochranný kryt pomalu uveďte opět dolů.

## Montáž pilového kotouče

- Při namontování dbejte na to, aby směr břitů zubů (směr šipky na pilovém kotouči) souhlasil se směrem šipky na ochranném krytu!

Je‑li to nutné, očistěte před namontováním všechny montované díly.

- Otočte kyvný ochranný kryt (7) dozadu a držte ho v této poloze.
- Nasaďte nový pilový kotouč na vnitřní upínací přírubu (40).

- Nasaďte upínací přírubu (38) a šroub s vnitřním šestihranem (37). Stiskněte aretaci vřetena (27), až zaskočí, a utáhněte šroub s vnitřním šestihranem proti směru hodinových ručiček.
- Kyvný ochranný kryt pomalu uveďte opět dolů.