# Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στη σελίδα γραφικών.

(1) | Σάκος σκόνης
(2) | Προφυλακτήρας
(3) | Λαβή μεταφοράς
(4) | Χειρολαβή
(5) | Κλείδωμα ενεργοποίησης του διακόπτη On/Off
(6) | Προειδοποιητική πινακίδα λέιζερ
(7) | Παλινδρομικός προφυλακτήρας
(8) | Ράγα οδήγησης
(9) | Βάση εναπόθεσης επεξεργαζόμενου κομματιού (ευέλικτα τοποθετούμενη)
(10) | Τραπέζι πριονίσματος
(11) | Λαβή ακινητοποίησης για οποιαδήποτε φαλτσογωνιά (οριζόντια)
(12) | Μοχλός για προρρύθμιση φαλτσογωνιάς (οριζόντια)
(13) | Δείκτης γωνίας για φαλτσογωνιά (οριζόντια)
(14) | Κλίμακα για φαλτσογωνιά (οριζόντια)
(15) | Σφιγκτήρας
(16) | Πτυσσόμενη ράγα οδήγησης
(17) | Ράουλο ολίσθησης
(18) | Αποτροπέας γρεζιών
(19) | Διακόπτης On/Off
(20) | Διακόπτης On/Off για λέιζερ (μαρκάρισμα της γραμμής κοπής)
(21) | Οπές για σφιγκτήρα
(22) | Απόρριψη των πριονιδιών
(23) | Οπές για συναρμολόγηση
(24) | Βίδα σύσφιγξης για οποιαδήποτε φαλτσογωνιά (κάθετα)
(25) | Ασφάλεια μεταφοράς
(26) | Εσοχές λαβής
(27) | Κλείδωμα του άξονα
(28) | Κλειδί εσωτερικού εξαγώνου
(29) | Έξοδος ακτινοβολίας λέιζερ
(30) | Δείκτης γωνίας για φαλτσογωνιά (κάθετα)
(31) | Κλίμακα για φαλτσογωνιά (κάθετα)
(32) | Ράγα οδηγός του οδηγού μήκους
(33) | Βίδα σύσφιγξης του οδηγού μήκους
(34) | Βίδα τύπου πεταλούδας για τη σταθεροποίηση της ράγας οδηγού του οδηγού μήκους
(35) | Οδηγός μήκους
(36) | Ένθετη πλάκα
(37) | Βίδα κεφαλής εσωτερικού εξαγώνου για τη στερέωση του πριονόδισκου
(38) | Φλάντζα σύσφιγξης
(39) | ΠριονόδισκοςA)
(40) | Εσωτερική φλάντζα σύσφιγξης
(41) | Βίδα τύπου πεταλούδας για την προσαρμογή του ύψους της κοχλιοτομημένης ράβδου
(42) | Ράβδος με σπείρωμα
(43) | Βίδα τύπου πεταλούδα του σφικτήρα
(44) | Σφιγκτήρας με δόντι
(45) | Εγκοπές για στάνταρ φαλτσογωνιές (οριζόντια)
(46) | Βίδες για την ένθετη πλάκα
(47) | Βίδα ρύθμισης για τη ρύθμιση της θέσης της ακτίνας λέιζερ
(48) | Μοιρογνωμόνιο
(49) | Βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου της ράγας οδήγησης
(50) | Βίδα αναστολής για φαλτσογωνιά 0° (κάθετα)
(51) | Βίδα αναστολής για φαλτσογωνιά 45° (κάθετα)
(52) | Βίδα για δείκτη γωνίας (κάθετα)
(53) | Βίδα για δείκτη γωνίας (οριζόντια)

A)

  Αυτό το εξάρτημα δεν ανήκει στα στάνταρ υλικά παράδοσης.