# Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene

For å sikre presise snitt må du etter intensiv bruk kontrollere elektroverktøyets grunninnstillinger og eventuelt innstille disse.
Hertil trenger du erfaring og tilsvarende spesialverktøy.

Et Bosch-serviceverksted utfører disse arbeidene raskt og pålitelig.

##

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.
- Vipp den foldbare anleggsskinnen (16) utover.

### Kontrollere (se bilde P1)

- Legg trekantvinkelen (48) med 90°-vinkelen i flukt med sagbladet (39) mellom anleggsskinnen (8) og sagbladet på sagbordet (10).

Hele armen på trekantvinkelen må flukte med anleggsskinnen.

### Stille inn (se bilde P2)

- Løsne alle unbrakoskruene (49) med unbrakonøkkelen som fulgte med (28).
- Drei anleggsskinnen (8) til trekantvinkelen flukter over hele lengden.
- Stram skruene igjen.

##

- Sett elektroverktøyet i transportstilling.
- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.

### Kontrollere (se bilde Q1)

- Sett trekantvinkelen (48) med 90°-vinkelen i flukt med sagbladet (39) mellom sagbordet (10) og sagbladet på sagbordet (10).

Hele armen på trekantvinkelen må flukte med sagbladet (39).

### Stille inn (se bilde Q2)

- Løsne spennskruen (24).
- Løsne kontramutteren til stoppskruen (50) med en vanlig ring- eller fastnøkkel.
- Skru stoppskruen inn eller ut til hele armen på trekantvinkelen flukter med sagbladet.
- Stram spennskruen (24) igjen.
- Deretter strammer du kontramutteren til stoppskruen (50) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (30) ikke er på linje med 0°-merket på skalaen (31) etter innstillingen, løsner du skruen (52) med en vanlig stjerneskrutrekker og retter inn vinkelindikatoren langs 0°-merket. (Se bilde S)

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.
- Løsne spennskruen (24), og sving verktøyarmen mot venstre til den stopper (45°) med håndtaket (4).

### Kontrollere (se bilde R1)

- Sett trekantvinkelen (48) med 45°-vinkel i flukt med sagbladet (39) mellom sagbordet (10) og sagbladet på sagbordet (10).

Hele armen på trekantvinkelen må flukte med sagbladet (39).

### Stille inn (se bilde R2)

- Løsne kontramutteren til stoppskruen (51) med en vanlig ring- eller fastnøkkel.
- Skru stoppskruen inn eller ut til hele armen på trekantvinkelen flukter med sagbladet.
- Stram spennskruen (24) igjen.
- Deretter strammer du kontramutteren til stoppskruen (51) igjen.

Hvis vinkelindikatoren (30) ikke er på linje med 45°-merket på skalaen (31) etter innstillingen, må du først kontrollere 0°-innstillingen for den vertikale gjæringsvinkelen og vinkelindikatoren igjen. Deretter gjentar du innstillingen av den vertikale 45°-gjæringsvinkelen.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Løsne spennskruen (24).
- Still inn en vertikal gjæringsvinkel med verktøyarmen på 0°.
- Stram spennskruen (24) igjen.

### Kontrollere

Vinkelindikatoren (30) må være på linje med 0°-merket på skalaen (31).

### Innstilling

- Løsne skruen (52) med en stjerneskrutrekker, og rett inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.
- Trekk skruen fast igjen.

##

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.
- Drei sagbordet (10) til hakket (45) for 0°. Spaken (12) må låses ordentlig i hakket.

### Kontrollere

Vinkelindikatoren (13) må være på linje med 0°-merket på skalaen (14).

### Innstilling

- Løsne skruen (53) med en stjerneskrutrekker, og rett inn vinkelindikatoren langs 0°-merket.
- Trekk skruen fast igjen.