# Instrucţiuni de lucru

##

Un fascicul laser indică linia de tăiere a pânzei de ferăstrău. Astfel, poţi poziţiona exact piesa de prelucrat în vederea tăierii, fără a deschide apărătoarea-disc.

- Pentru aceasta, conectează fasciculul laser cu ajutorul comutatorului (20).
- Aliniază marcajul executat pe piesa de prelucrat la marginea din dreapta a liniei laser.

Observaţie: Înainte de efectuarea tăierii, verifică dacă linia de tăiere este indicată corect. Fasciculul laser poate fi deviat, de exemplu, din cauza vibraţiilor produse în timpul unei utilizări intensive.

##

Dimensiunile maxime ale pieselor de prelucrat:

Unghi de înclinare în plan orizontal | Unghi de înclinare în plan vertical | Înălţime x lăţime [mm]
--- | --- | ---
|  | la înălţimea max. | la lăţimea max.
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (stânga/dreapta) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (stânga) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (dreapta) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Dimensiunea minimă a piesei de prelucrat (= toate piesele de prelucrat care pot fixate în partea stângă sau dreaptă a pânzei de ferăstrău cu ajutorul menghinei (15) din pachetul de livrare): 130 x 50 mm (lungime x lăţime)

Adâncime maximă de tăiere (0°/0°): 90 mm

##

Pentru debitarea uşoară la aceeaşi lungime a pieselor de prelucrat, poţi utiliza limitatorul de reglare a lungimii (35).

- Desfiletează şurubul de fixare (33) şi împinge limitatorul de reglare a lungimii (35) în şina de ghidare (32) la lungimea dorită a piesei de prelucrat.
- Strânge ferm la loc şurubul de fixare (33).

Piese de prelucrat mai lungi:

- Desfiletează şurubul-fluture (34) şi trage spre exterior şina de ghidare (32) până la opritor.
- Strânge din nou ferm şurubul-fluture (34).
- Reglează limitatorul de reglare a lungimii (35) la lungimea dorită a piesei de prelucrat.

Debitare fără limitator de reglare a lungimii:

- Desfiletează şurubul de fixare (33) şi împinge complet în afară limitatorul de reglare a lungimii (35) în şina de ghidare (32).
- Roteşte limitatorul de reglare a lungimii la 90°, astfel încât acesta să fie paralel cu şina opritoare (8).
- Strânge ferm la loc şurubul de fixare (33).

##

Atunci când tai piese de prelucrat îndoite sau rotunde, acestea trebuie asigurate în mod special împotriva alunecării. La linia de tăiere nu trebuie să existe niciun spaţiu, cât de mic, între piesa de prelucrat, şina opritoare şi masa de lucru pentru ferăstrău.

Dacă este necesar, va trebui să confecţionezi suporturi speciale.

##

După o utilizare mai îndelungată a sculei electrice, placa intermediară (36) se poate uza.

Înlocuiţi o placă intermediară defectă cu una nouă.

- Adu scula electrică în poziţie de lucru.
- Deşurubează şuruburile (46) cu o şurubelniţă cu cap în cruce uzuală şi extrage placa intermediară veche (36).
- Introdu placa intermediară nouă şi strânge din nou ferm şuruburile (46).