# Transportsicherung (siehe Bild D)

Die Transportsicherung (25) ermöglicht Ihnen eine leichtere Handhabung des Elektrowerkzeugs beim Transport zu verschiedenen Einsatzorten.

## Elektrowerkzeug entsichern (Arbeitsstellung)

- Drücken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4) etwas nach unten, um die Transportsicherung (25) zu entlasten.
- Ziehen Sie die Transportsicherung (25) ganz nach außen.
- Führen Sie den Werkzeugarm langsam nach oben.

## Elektrowerkzeug sichern (Transportstellung)

- Ziehen Sie zum Arretieren des Sägetischs (10) den Feststellknauf (11) an.
- Schwenken Sie den Werkzeugarm am Handgriff (4) so weit nach unten, bis sich die Transportsicherung (25) ganz nach innen drücken lässt.

Der Werkzeugarm ist jetzt zum Transport sicher arretiert.