# Pagrindinių nustatymų patikrinimas ir reguliavimas

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.
Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių.

Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

##

- Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo padėtį.
- Sukite pjovimo stalą (10) iki įpjovos (45) 0°. Turite jausti, kaip svirtelė (12) įsistato į įpjovą.
- Atlenkite atlenkiamą atraminį bėgelį (16).

### Patikrinimas (žr. P1 pav.)

- Trikampį kampainį (48) 90° kampu priglauskite prie pjūklo disko (39) tarp atraminio bėgelio (8) ir pjūklo disko ant pjovimo stalo (10).

Trikampio kampainio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie atraminio bėgelio.

### Nustatymas (žr. P2 pav.)

- Kartu su įrankiu pateiktu šešiabriauniu raktu (49) atlaisvinkite visus varžtus su vidiniu šešiakampiu (28).
- Pasukite atraminį bėgelį (8) tiek, kad per visą ilgį būtų prigludęs prie trikampio kampainio.
- Vėl tvirtai priveržkite varžtus.

##

- Nustatykite elektrinį įrankį į transportavimo padėtį.
- Sukite pjovimo stalą (10) iki įpjovos (45) 0°. Turite jausti, kaip svirtelė (12) įsistato į įpjovą.

### Patikrinimas (žr. Q1 pav.)

- Trikampį kampainį (48) 90° kampu priglauskite prie pjūklo disko (39) tarp pjovimo stalo (10) ir pjūklo disko ant pjovimo stalo (10).

Trikampio kampainio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie pjūklo disko (39) plokštumos.

### Nustatymas (žr. Q2 pav.)

- Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (24).
- Standartiniu kilpiniu ar veržliniu raktu atlaisvinkite atraminio varžto antveržlę (50).
- Įsukite arba išsukite atraminį varžtą tiek, kad trikampio kampainio kojelė per visą ilgį priglustų prie pjūklo disko.
- Vėl tvirtai priveržkite tvirtinamąjį varžtą (24).
- Tada vėl tvirtai užveržkite atraminio varžto (50) antveržlę.

Jei nustačius kampo žymeklis (30) nėra vienoje linijoje su 0° žyme, esančia ant skalės (31), standartiniu kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite varžtą (52) ir nustatykite kampo žymeklį pagal 0° žymę. (žr. S pav.)

##

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Sukite pjovimo stalą (10) iki įpjovos (45) 0°. Turite jausti, kaip svirtelė (12) įsistato į įpjovą.
- Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (24), o slankųjį svertą, laikydami už rankenos (4), lenkite iki atramos į kairę (45°).

### Patikrinimas (žr. R1 pav.)

- Trikampį kampainį (48) 45° kampu priglauskite prie pjūklo disko (39) tarp pjovimo stalo (10) ir pjūklo disko ant pjovimo stalo (10).

Trikampio kampainio kojelė per visą ilgį turi priglusti prie pjūklo disko (39) plokštumos.

### Nustatymas (žr. R2 pav.)

- Standartiniu kilpiniu ar veržliniu raktu atlaisvinkite atraminio varžto antveržlę (51).
- Įsukite arba išsukite atraminį varžtą tiek, kad trikampio kampainio kojelė per visą ilgį priglustų prie pjūklo disko.
- Vėl tvirtai priveržkite tvirtinamąjį varžtą (24).
- Tada vėl tvirtai užveržkite atraminio varžto (51) antveržlę.

Jei nustačius kampo žymeklis (30) nėra vienoje linijoje su 45° žyme, esančia skalėje (31), dar kartą patikrinkite 0° įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje ir kampo žymeklio nustatymą. Tada pakartokite 45° įstrižo pjūvio kampo vertikalioje plokštumoje nustatymą.

##

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (24).
- Prietaiso svertu nustatykite įstrižo pjūvio kampą 0° vertikalioje plokštumoje.
- Vėl tvirtai priveržkite tvirtinamąjį varžtą (24).

### Patikrinimas

Kampo žymeklis (30) turi būti vienoje linijoje su 0° žyme, esančia skalėje (31).

### Nustatymas

- Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite varžtą (52) ir nustatykite kampo žymeklį ties 0° žyme.
- Vėl tvirtai priveržkite varžtą.

##

- Elektrinį įrankį nustatykite į darbinę padėtį.
- Sukite pjovimo stalą (10) iki įpjovos (45) 0°. Turite jausti, kaip svirtelė (12) įsistato į įpjovą.

### Patikrinimas

Kampo žymeklis (13) turi būti vienoje linijoje su 0° žyme, esančia skalėje (14).

### Nustatymas

- Kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite varžtą (53) ir nustatykite kampo žymeklį ties 0° žyme.
- Vėl tvirtai priveržkite varžtą.