# Transportbeveiliging (zie afbeelding D)

Met de transportbeveiliging (25) kunt u het elektrische gereedschap bij het transport naar verschillende gebruikslocaties gemakkelijker hanteren.

## Elektrisch gereedschap ontgrendelen (werkstand)

- Duw de gereedschaparm op de handgreep (4) iets omlaag om de transportbeveiliging (25) te ontlasten.
- Trek de transportbeveiliging (25) helemaal naar buiten.
- Beweeg de gereedschaparm langzaam omhoog.

## Elektrisch gereedschap vergrendelen (transportstand)

- Draai voor het vergrendelen van de zaagtafel (10) de vastzetknop (11) vast.
- Draai de gereedschaparm met de handgreep (4) zover omlaag tot de transportbeveiliging (25) helemaal naar binnen gedrukt kan worden.

De gereedschaparm is nu voor het transport stevig vergrendeld.