# Technische Daten

Kapp- und Gehrungssäge |  | GCM 254
--- | --- | ---
Sachnummer |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nennaufnahmeleistung | W | 1750
Leerlaufdrehzahl | min-1 | 5000
Lasertyp | nm | 650
| mW | < 1
Laserklasse |  | 2
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 11,1
Schutzklasse |  | / II

Zulässige Werkstückmaße (maximal/minimal): siehe Zulässige Werkstückmaße

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

Das Elektrowerkzeug erfüllt die Anforderungen der IEC 61000-3-11 und unterliegt einer Sonderanschlussbedingung. Das Elektrowerkzeug kann unter ungünstigen Netzbedingungen gelegentliche Spannungsschwankungen verursachen. Die Impedanz dieses Elektrowerkzeuges ist auf Zist = 0,101 Ω eingestellt. Der Benutzer muss dafür Sorge tragen, dass der Anschlusspunkt mit der Impedanz Zmax, an dem das Elektrowerkzeug angeschlossen werden soll, die folgende Impedanzanforderung erfüllt: Zist ≥ Zmax. Wenn Zmax unbekannt ist, muss Zmax in Abstimmung mit dem Netzbetreiber oder der zuständigen Behörde ermittelt werden.

Werte können je nach Produkt variieren und Anwendungs- sowie Umweltbedingungen unterliegen. Weitere Informationen unter www.bosch-professional.com/wac.

Maße für geeignete Sägeblätter
Sägeblattdurchmesser | mm | 254
Stammblattdicke | mm | 1,4−2,5
max. Schnittbreite | mm | 3
Bohrungsdurchmesser | mm | 30