# Zaagblad wisselen (zie afbeelding C1−C3)

- Trek vóór werkzaamheden aan het elektrische gereedschap altijd de stekker uit het stopcontact.

- Draag werkhandschoenen bij de montage van het zaagblad. Bij het aanraken van het zaagblad bestaat verwondingsgevaar.

Gebruik alleen zaagbladen met een maximaal toegestaan toerental dat hoger is dan het onbelaste toerental van het elektrische gereedschap.

Gebruik alleen zaagbladen die voldoen aan de in deze gebruiksaanwijzing vermelde specificaties, volgens EN 847‑1 zijn gecontroleerd en dienovereenkomstig zijn gemarkeerd.

Gebruik alleen zaagbladen die door de fabrikant van het elektrische gereedschap werden aanbevolen en die geschikt zijn voor het materiaal dat u wilt bewerken. Dit voorkomt oververhitting van de zaagtanden bij het zagen.

## Zaagblad demonteren

- Zet het elektrische gereedschap in werkstand.
- Draai de pendelbeschermkap (7) naar achter en houd de pendelbeschermkap in deze positie.
- Draai de binnenzeskantschroef (37) met de binnenzeskantsleutel (8 mm) en duw tevens op de blokkering van de uitgaande as (27) tot deze vastklikt.
- Blijf duwen op de blokkering van de uitgaande as (27) en draai de binnenzeskantschroef (37) er met de klok mee uit (linkse schroefdraad!).
- Neem de spanflens (38) weg.
- Verwijder het zaagblad (39).
- Beweeg de pendelbeschermkap langzaam weer omlaag.

## Zaagblad monteren

- Let er bij de montage op dat de snijrichting van de tanden (richting van de pijl op het zaagblad) overeenkomt met de richting van de pijl op de beschermkap.

Reinig indien nodig vóór de montage alle te monteren delen.

- Draai de pendelbeschermkap (7) naar achter en houd de pendelbeschermkap in deze positie.
- Zet het nieuwe zaagblad op de binnenste spanflens (40).

- Breng de spanflens (38) en de binnenzeskantschroef (37) aan. Duw op de blokkering van de uitgaande as (27) tot deze vastklikt en draai de binnenzeskantschroef tegen de klok in (linksom) vast.
- Beweeg de pendelbeschermkap langzaam weer omlaag.