# 기호

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는 데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미
| 레이저 방사 빔을 주시하지 마십시오 레이저 등급 2
| 전동공구가 작동하는 동안 손을 톱날 쪽으로 두지 마십시오. 톱날에 닿게 되면 상해 위험이 있습니다.
| 분진 마스크를 착용하십시오.
| 보안경을 착용하십시오.
| 귀마개를 착용하십시오. 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
| 위험 부위! 가능한 한 이 부위에 손과 팔, 손가락을 가까이 대지 마십시오.
| 톱날의 치수를 확인하십시오. 구멍의 직경은 툴 스핀들에 정확히 맞아야 합니다. 리덕션 링을 사용해야 하는 경우, 리덕션 링의 치수가 톱날 두께와 구멍의 직경, 툴 스핀들의 직경에 맞는지 확인하십시오. 톱날과 함께 공급되는 리덕션 링을 최대한 활용하십시오. 톱날 직경은 기호에 적혀 있는 내용과 일치해야 합니다.
| 수직 베벨 각도로 톱 작업하는 경우, 접이식 펜스 를 바깥쪽으로 펼쳐야 합니다.

다음에 나와있는 기호는 귀하의 전동공구를 사용하는 데 중요할 수 있습니다. 그러므로 기호와 그 의미를 잘 기억해 두십시오. 기호를 제대로 이해하면 전동공구를 더욱 쉽고 안전하게 사용할 수 있습니다.

기호와 의미
| Laserstrahlung Nicht in den Strahl blicken Klasse 2 Verbraucher-Laser-Produkt EN 50689:2021
| 전동공구가 작동하는 동안 손을 톱날 쪽으로 두지 마십시오. 톱날에 닿게 되면 상해 위험이 있습니다.
| 분진 마스크를 착용하십시오.
| 보안경을 착용하십시오.
| 귀마개를 착용하십시오. 소음으로 인해 청각을 상실할 수 있습니다.
| 위험 부위! 가능한 한 이 부위에 손과 팔, 손가락을 가까이 대지 마십시오.
| 톱날의 수치를 확인하십시오. 구멍의 직경은 툴 스핀들에 정확히 맞아야 합니다. 리덕션 링 사용해야 하는 경우, 리덕션 링의 치수가 블레이드 두께와, 구멍의 직경, 툴 스핀들의 직경에 맞는지 확인하십시오. 톱날과 함께 공급되는 리덕션 링을 최대한 활용하십시오. 톱날 직경은 기호에 적혀 있는 내용과 일치해야 합니다.
| 수직 베벨 각도로 톱 작업하는 경우, 접이식 펜스 를 바깥쪽으로 펼쳐야 합니다.