# Põhiseadete kontrollimine ja seadmine

Täpsete lõigete tagamiseks tuleb elektrilise tööriista põhiseadeid intensiivse kasutamise järel kontrollida ja vajaduse korral seada.
Selleks on vaja kogemusi ja vastavaid eritööriistu.

Boschi volitatud klienditeeninduses tehakse need tööd kiiresti ja usaldusväärselt.

##

- Viige elektrilinetööriist transpordiasendisse.
- Pöörake saelauda (10) sälguni (45) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Pöörake pööratav tugirööbas (16) välja.

### Kontrollimine (vt jn P1)

- Asetage nurgik (48) 90° nurgaga saekettaga (39) ühetasa tugirööpa (8) ja saeketta vahele saelauale (10).

Nurgiku haar peab olema tugirööpaga kogu pikkuses ühetasa.

### Seadmine (vt jn P2)

- Keerake kõik sisekuuskantpeakruvid (49) kaasasoleva sisekuuskantvõtmega (28) lahti.
- Keerake tugirööbast (8), kuni nurgik on kogu pikkuses ühetasa.
- Keerake kruvid uuesti kinni.

##

- Viige elektriline tööriist transpordiasendisse.
- Pöörake saelaud (10) sälguni (45) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine (vt jn Q1)

- Asetage nurgik (48) 90° nurgaga saekettaga (39) ühetasa saelaua (10) ja saeketta vahele saelauale (10).

Nurgiku haar peab olema saekettaga (39) kogu pikkuses ühetasa.

### Seadmine (vt jn Q2)

- Vabastage kinnituskruvi (24).
- Keerake piirdekruvi (50) kontramutter standardse silmus- või lehtvõtmega lahti.
- Keerake piirdekruvi sisse või välja, kuni nurgiku haar on kogu pikkuses saekettaga ühetasa.
- Keerake kinnituskruvi (24) jälle kinni.
- Seejärel keerake piirdekruvi (50) kontramutter uuesti kinni.

Kui nurganäidik (30) ei ole seadmise järel skaala (31) 0°-märgistuse kohal, keerake kruvi (52) tavalise ristpeakruvikeerajaga lahti ja seadke nurganäidik 0°-märgistusele. (vt jn S)

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelauda (10) sälguni (45) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Vabastage kinnituskruvi (24) ja pöörake tööriista haar käepidemega (4) lõpuni vasakule (45°).

### Kontrollimine (vt jn R1)

- Asetage nurgik (48) 45° nurgaga saekettaga (39) ühetasa saelaua (10) ja saeketta vahele saelauale (10).

Nurgiku haar peab olema saekettaga (39) kogu pikkuses ühetasa.

### Seadmine (vt jn R2)

- Keerake piirdekruvi (51) kontramutter standardse silmus- või lehtvõtmega lahti.
- Keerake piirdekruvi sisse või välja, kuni nurgiku haar on kogu pikkuses saekettaga ühetasa.
- Keerake kinnituskruvi (24) jälle kinni.
- Seejärel keerake piirdekruvi (51) kontramutter uuesti kinni.

Kui nurga väärtuse näidik (30) ei ole pärast seadmist skaala (31) 45°-märgistusega ühel joonel, kontrollige kõigepealt uuesti vertikaalse kaldenurga 0° seadet ja nurga väärtuse näidikut. Seejärel korrake 45° vertikaalse kaldenurga seadmist.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Vabastage kinnituskruvi (24).
- Seadke tööriista haaraga vertikaalne kaldenurk 0°.
- Keerake kinnituskruvi (24) jälle kinni.

### Kontrollimine

Nurganäidik (30) peab olema kohakuti 0°-märgistusega skaalal (31).

### Seadmine

- Vabastage kruvi (52) ristsoonkruvikeerajaga ja joondage nurganäidik piki 0°-märgistust.
- Pingutage kruvi uuesti.

##

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.
- Pöörake saelaud (10) sälguni (45) 0°. Hoob (12) peab sälgus tuntavalt fikseeruma.

### Kontrollimine

Nurganäidik (13) peab olema kohakuti 0°-märgistusega skaalal (14).

### Seadmine

- Vabastage kruvi (53) ristsoonkruvikeerajaga ja joondage nurganäidik 0°-märgistusega.
- Keerake kruvi uuesti kinni.