# Pystysuuntaisen jiirikulman asetus

Pystysuuntaista jiirikulmaa voi säätää vasemman puolen 45° ja oikean puolen 0° välisellä alueella.

Sahassa on kiinteät rajoittimet 0°:n ja 45°:n kulmille usein käytettyjen pystysuuntaisten jiirikulmien nopeaan ja tarkkaan säätöön.

## Vapaavalintaisen pystysuuntaisen jiirikulman asetus (katso kuva I)

- Avaa lukitusruuvi (24).
- Käännä sahausvartta kahvan (4) avulla, kunnes kulmaosoitin (30) on haluamasi pystysuuntaisen jiirikulman kohdalla.
- Pidä sahausvartta tässä asennossa ja kiristä lukitusruuvi (24).