# ข้อมูลทางเทคนิค

แท่นตัดองศา |  | GCM 254
--- | --- | ---
หมายเลขสินค้า |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
กำลังไฟฟ้าพิกัดด้านเข้า | วัตต์ | 1750
ความเร็วรอบเดินตัวเปล่า | นาที-1 | 5000
ชนิดของเลเซอร์ | นาโนเมตร | 650
| มิลลิวัตต์ | < 1
ระดับของเลเซอร์ |  | 2
น้ำหนักตามระเบียบการ EPTA-Procedure 01:2014 | กก. | 11.1
ระดับความปลอดภัย |  | / II

ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต (สูงสุด/ต่ำสุด): ดู ขนาดชิ้นงานที่อนุญาต

ค่า‌ที่‌ให้‌นี้‌ใช้ได้‌กับแรงดันไฟฟ้านอมินอล [U] 230 โวลท์ค่า‌เหล่านี้‌อาจ‌เปลี่ยนแปลง‌ไป‌สำหรับ‌แรงดัน‌ไฟฟ้า‌ที่แตกต่างกันและ‌โมเดล‌ที่‌ผลิต‌สำหรับ‌เฉพาะ‌ประเทศ

เครื่องเป็นไปตามข้อกำหนด IEC 61000-3-11 และขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อแบบมีเงื่อนไข เครื่องอาจนำไปสู่ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าเป็นครั้งคราวภายใต้สภาวะพลังงานที่ไม่เอื้ออำนวย อิมพีแดนซ์ของอุปกรณ์นี้ถูกตั้งค่าเป็น Zactual = 0.101 Ω ผู้ใช้ต้องแน่ใจว่า จุดเชื่อมต่อที่มีอิมพีแดนซ์ Zmax ซึ่งเสียบปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้านั้นตรงตามข้อกำหนดอิมพีแดนซ์: Zactual ≥ Zmax หากไม่ทราบ Zmax ให้ระบุ Zmax โดยปรึกษากับผู้จัดจำหน่ายเครือข่ายหรือผู้มีอำนาจในการจัดหา

ค่าอาจแตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์และขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านการใช้งานและสภาพแวดล้อม โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.bosch-professional.com/wac

ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม
เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย | มม. | 254
ความหนาของใบเลื่อย | มม. | 1.4–2.5
ความกว้างสูงสุดในการตัด | มม. | 3
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูเจาะ | มม. | 25.4