# Transpordikaitse (vt joonist D)

Transpordikaitse (25) võimaldab elektritööriista lihtsamat käsitsemist selle transportimisel erinevatesse kasutuskohtadesse.

## Elektrilise tööriista vabastamine kaitseriivist (tööasend)

- Suruge tööriista haara käepidemest (4) haarates veidi alla, et vabastada kaitseriiv (25) pingest.
- Tõmmake transpordikaitse (25) lõpuni välja.
- Juhtige tööriista haar aeglaselt üles.

## Transpordikaitsme riivistamine (transpordiasend)

- Tõmmake saelaua (10) fikseerimiseks lukustuspidet (11).
- Kallutage tööriista haara käepidemest (4) nii palju alla, et transpordikaitse (25) saab lõpuni sisse suruda.

Tööriista haar on nüüd transpordiks kindlalt lukustatud.