# A függőleges sarkalószög beállítása

A függőleges sarkalószöget a 45° (balra) és 0° (jobbra) közötti tartományban lehet beállítani.

A gyakrabban használt függőleges sarkalószögek gyors és precíz beállítására a 0° és a 45° szögeknél rögzített pozíciók vannak elhelyezve.

## Tetszőleges függőleges sarkalószög beállítása (lásd I ábra)

- Lazítsa ki a szorítócsavart (24).
- Forgassa el a szerszámkart a (4) fogantyúnál fogva, amíg a szögkijelző (30) a kívánt függőleges sarkalószöget nem mutatja.
- Tartsa ebben a helyzetben a szerszámkart, és húzza meg ismét a szorítócsavart (24).