# Paruošimas darbui

Norint užtikrinti, kad pjūviai būtų tikslūs, po intensyvaus prietaiso naudojimo turite patikrinti pagrindinius prietaiso nustatymus ir, jei reikia, nustatyti iš naujo.
Norint tai atlikti, reikia turėti patirties ir specialių įrankių.

Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvių specialistai šį darbą atliks greitai ir patikimai.

##

Ilgų ir sunkių ruošinių laisvus galus reikia atremti arba po jais ką nors padėti.

Dėl lanksčios ruošinio atramų įstatymo sistemos (9) galima didelė ilginimo variantų įvairovė.

- Priklausomai nuo poreikio, ruošinio atramas (9) įstatykite į elektriniame įrankyje esančias išėmas arba į antroje ruošinio atramoje esančias išėmas.

- Elektrinio įrankio niekada neneškite laikydami už ruošinio atramų .
  Elektriniam įrankiui transportuoti naudokite tik transportavimo įtaisus.

##

Pjaunant įstrižuoju kampu vertikalioje plokštumoje, atlenkiamą atraminį bėgelį (16) reikia atlenkti į išorę.

- Atlenkite atlenkiamą atraminį bėgelį (16) į išorę.

Nupjovę įstrižuoju kampu vertikalioje plokštumoje, atlenkiamą atraminį bėgelį (16) vėl nulenkite atgal.

##

Kad užtikrintumėte optimalų darbo saugumą, ruošinį visada privalote gerai priveržti.
Neapdorokite ruošinių, kurie yra per maži, kad juos būtų galima gerai priveržti.

### Vertikalus tvirtinimas

- Spauskite ruošinį į atraminius bėgelius (8) ir (16).
- Kartu teikiamą veržtuvą (15) įstatykite į specialią kiaurymę (21).
- Atlaisvinkite sparnuotąjį varžtą (41) ir priderinkite veržtuvą prie ruošinio. Tvirtai užveržkite sparnuotąjį varžtą.
- Užveržkite srieginį strypą (42) ir tokiu būdu užfiksuokite ruošinį.

### Horizontalus fiksavimas

- Ištraukite sparnuotąjį varžtą (43) ir ištraukite veržtuvus vieną iš kito.
- „Sumažinto“ veržtuvo (15) kakliuką (44) įstatykite į specialią kiaurymę .
- Tvirtai paspauskite ruošinį ant pjovimo stalo (10).
- Užveržkite srieginį strypą (42) ir tokiu būdu užfiksuokite ruošinį.

### Ruošinio atlaisvinimas

- Norėdami atlaisvinti veržtuvą, sukite srieginį strypą (42) prieš laikrodžio rodyklę.