# Көлденең еңіс бұрышын реттеу

- Электр құралын жұмыс күйіне келтіріңіз.

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (H суретін қараңыз)

Жиі пайдаланылатын еңіс бұрыштарын жылдам әрі дәлме-дәл реттеу үшін аралау үстелінде ойықтар (45) бар:

сол жақ | оң жақ
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Бекіту басы (11) тартылған болса оны босатыңыз.
- Тұтқышты (12) тартып аралау үстелін (10) керекті ойыққа дейін солға немесе оңға бұраңыз.
- Тұтқышты жіберіңіз. Тұтқыш сезімді ретте ойыққа кіруі керек.
- Бекіту басын (11) қайта тартыңыз.

## Горизонтальды стандартты еңіс бұрышын реттеу (H суретін қараңыз)

Көлденең еңіс бұрышын 47° (сол жақ) және 52° (оң жақ) аралығындағы диапазонда реттеуге болады.

- Бекіткіш тетік (11) тартылған болса, оны босатыңыз.
- Иінтіректі (12) басыңыз, аралау үстелін (10) реттегіш тетігінен солға немесе оңға бұрап, бұрыш индикаторының (13) көмегімен қажетті көлденең еңіс бұрышын реттеңіз.
- Бекіткіш тетікті (11) қайтадан тартыңыз.