# Testere bıçağının değiştirilmesi (bkz. resim C1−C3)

- Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yap‌madan önce her defasında fişi prizden çekin.

- Testere bıçağını takarken koruyucu iş eldivenleri kullanın. Testere bıçağına temas halinde yaralanma tehlikesi vardır.

Sadece müsaade edilen maksimum hızları elektrikli el aletinin boştaki devir sayısından yüksek olan testere bıçaklarını kullanın.

Sadece bu kullanım kılavuzunda belirtilen tanıtım değerlerine uygun, EN 847-1’e göre test edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş testere bıçaklarını kullanın.

Sadece üretici tarafından bu elektrikli el aletinde kullanılması tavsiye edilen ve işlemek istediğiniz malzemeye uygun testere bıçaklarını kullanın. Bu, testereleme işlemi esnasında testere bıçağı dişlerinin aşırı ısınmasını önler.

## Testere bıçağının sökülmesi

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Pandül koruma kapağını (7) arkaya getirin ve bu pozisyonda tutun.
- İç altıgen vidayı (37) iç altıgen anahtar ile (8 mm) çevirin ve aynı anda mil kilidine (27) yerine oturuncaya kadar bastırın.
- Mil kilidini (27) basılı tutun ve iç altıgen vidayı (37) saat hareketi yönünde çevirerek sökün (sol dişli!).
- Bağlama flanşını (38) çıkarın.
- Testere bıçağını (39) çıkarın.
- Pandül hareketli koruyucu kapağı yavaşça tekrar aşağı indirin.

## Testere bıçağının takılması

- Takma işlemi esnasında dişlerin kesme yönünün (testere bıçağı üzerindeki ok yönü) koruyucu kapak üzerindeki ok yönü ile aynı olmasına dikkat edin!

Eğer gerekiyorsa takmadan önce bütün parçaları temizleyin.

- Pandül koruma kapağını (7) arkaya getirin ve bu pozisyonda tutun.
- Yeni testere bıçağını iç bağlama flanşına (40) yerleştirin.

- Bağlama flanşını (38) ve iç altıgen vidayı (37) yerine yerleştirin. Mil kilidine (27) kavramaya yapıncaya kadar basın ve iç altıgen vidayı saat hareket yönünün tersine çevirerek sıkın.
- Pandül koruma kapağını yavaşça tekrar aşağı indirin.