# Regolazione degli angoli obliqui orizzontali

- Portare l’elettroutensile in posizione di lavoro.

## Regolazione degli angoli obliqui orizzontali standard (vedere Fig. H)

Per regolare in modo rapido e preciso angoli di inclinazione orizzontali frequentemente utilizzati, sul banco sega sono presenti apposite tacche (45):

Lato sinistro | Lato destro
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Allentare il pomello di fissaggio (11), qualora sia serrato.
- Estrarre la levetta (12) e ruotare il banco sega (10) verso sinistra o verso destra, sino alla tacca desiderata.
- Rilasciare la levetta. La levetta dovrà innestare nella tacca in modo percettibile.
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (11).

## Regolazione di un angolo obliquo orizzontale a scelta (vedere Fig. H)

L’angolo obliquo orizzontale può essere regolato in un range compreso tra 47° (lato sinistro) e 52° (lato destro).

- Allentare il pomello di fissaggio (11), se è serrato.
- Esercitare pressione sulla leva (12), ruotare verso sinistra o destra il banco sega (10) tramite il pomello di fissaggio e impostare l’angolo obliquo orizzontale desiderato mediante l’indicatore angolo (13).
- Serrare nuovamente il pomello di fissaggio (11).