# Innstilling av vertikal gjæringsvinkel

Den vertikale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 45° (venstre side) til 0° (høyre side).

For rask og nøyaktig innstilling av vertikale gjæringsvinkler som brukes ofte er det beregnet faste posisjoner for vinklene 0° og 45°.

## Stille inn ønskede vertikale gjæringsvinkler (se bilde I)

- Løsne spennskruen (24).
- Sving verktøyarmen med håndtaket (4) helt til vinkelindikatoren (30) viser den ønskede vertikale gjæringsvinkelen.
- Hold verktøyarmen i denne stillingen, og stram spennskruen (24) igjen.