# 檢查和調整基本設定

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

- 把電動工具調整至搬運位置。
- 將鋸台 (10) 轉至 0° 刻槽 (45)。必須可感覺到撥桿 (12) 卡入刻槽。
- 將折疊式止動滑軌 (16) 向外翻。

### 檢查（請參考圖 P1）

- 請將與鋸片 (39) 齊平的 90° 三角尺 (48) 放在止動滑軌 (8) 與鋸台 (10) 上的鋸片之間。

三角尺的柄部必須全長與止動滑軌齊平。

### 調整（請參考圖 P2）

- 用隨附的內六角扳手 (28) 鬆開所有內六角螺栓 (49)。
- 轉動止動滑軌 (8)，使三角尺全長齊平。
- 再度旋緊螺栓。

##

- 把電動工具調整在搬運位置上。
- 將鋸台 (10) 轉至 0° 刻槽 (45)。必須可感覺到撥桿 (12) 卡入刻槽。

### 檢查（請參考圖 Q1）

- 請將與鋸片 (39) 齊平的 90° 三角尺 (48) 放在鋸台 (10) 與鋸台 (10) 上的鋸片之間。

三角尺的柄部必須全長與鋸片 (39) 齊平。

### 調整（請參考圖 Q2）

- 鬆開夾緊螺栓 (24)。
- 用一般市售環形扳手或開口扳手，鬆開止擋螺栓 (50) 的鎖緊螺母。
- 轉入或轉出止動螺栓，使三角尺的柄部全長與鋸片齊平。
- 重新旋緊夾緊螺栓 (24)。
- 然後將止動螺栓 (50) 的鎖緊螺母重新旋緊。

調整後，若角度指示器 (30) 未與刻度尺 (31) 的 0° 記號呈一直線，請用一般市售十字螺絲起子鬆開螺栓 (52)，將角度指示器對準 0° 記號。（請參考圖 S）

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (10) 轉至 0° 刻槽 (45)。必須可感覺到撥桿 (12) 卡入刻槽。
- 鬆開夾緊螺栓 (24) 並從把手 (4) 處將滑動臂往左翻轉到底（45°）。

### 檢查（請參考圖 R1）

- 請將與鋸片 (39) 齊平的 45° 三角尺 (48) 放在鋸台 (10) 與鋸台 (10) 上的鋸片之間。

三角尺的柄部必須全長與鋸片 (39) 齊平。

### 調整（請參考圖 R2）

- 用一般市售環形扳手或開口扳手，鬆開止擋螺栓 (51) 的鎖緊螺母。
- 轉入或轉出止動螺栓，使三角尺的柄部全長與鋸片齊平。
- 重新旋緊夾緊螺栓 (24)。
- 然後將止動螺栓 (51) 的鎖緊螺母重新旋緊。

調整後，若角度指示器 (30) 未與刻度尺 (31) 的 45° 記號呈一直線，請先再檢查一次垂直斜鋸角和角度指示器的 0° 設定。然後再重新調整一次垂直 45° 斜鋸角。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 鬆開夾緊螺栓 (24)。
- 使用機臂將垂直斜鋸角調整為 0°。
- 重新旋緊夾緊螺栓 (24)。

### 檢查

角度指示器 (30) 必須與刻度尺 (31) 的 0° 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺栓起子鬆開螺栓 (52)，然後將角度指示器對準 0° 記號。
- 將螺栓重新旋緊。

##

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (10) 轉至 0° 刻槽 (45)。必須可感覺到撥桿 (12) 卡入刻槽。

### 檢查

角度指示器 (13) 必須與刻度尺 (14) 的 0° 記號呈一直線。

### 調整

- 請用十字螺栓起子鬆開螺栓 (53)，然後將角度指示器對準 0° 記號。
- 將螺栓重新旋緊。