# Innstilling av horisontal gjæringsvinkel

- Sett elektroverktøyet i arbeidsstilling.

## Stille inn horisontal standardgjæringsvinkel (se bilde H)

Det er hakk(45) på sagbordet, beregnet for rask og nøyaktig innstilling av horisontale gjæringsvinkler som brukes ofte:

venstre | høyre
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Løsne låseknotten (11) hvis den er strammet.
- Trekk i spaken (12), og drei sagbordet (10) mot venstre eller høyre til ønsket hakk.
- Slipp deretter armen. Armen må da følbart gå i lås i kjervet.
- Stram låseknotten (11) igjen.

## Stille inn ønskede horisontale gjæringsvinkler (se bilde H)

Den horisontale gjæringsvinkelen kan stilles inn i et område fra 47° (venstre side) til 52° (høyre side).

- Løsne låseknappen (11) hvis den er strammet.
- Trykk på spaken (12), drei sagbordet (10) mot venstre eller høyre med låseknappen, og still inn ønsket horisontal gjæringsvinkel ved hjelp av vinkelindikatoren (13).
- Stram låseknappen (11) igjen.