# Namještanje vertikalnog kuta kosog rezanja

Vertikalni kut kosog rezanja može se namjestiti u području od 45° (lijeva strana) do 0° (desna strana).

Za brzo i precizno namještanje često korištenih vertikalnih kutova kosog rezanja predviđeni su fiksni položaji za kutove 0° i 45°.

## Namještanje proizvoljnog vertikalnog kuta kosog rezanja (vidjeti sliku I)

- Otpustite stezni vijak (24).
- Zakrećite krak alata na ručki (4) sve dok pokazivač kuta (30) ne pokaže željeni vertikalni kut kosog rezanja.
- Držite krak alata u ovom položaju i ponovno pritegnite stezni vijak (24).