# Preverjanje in izvajanje osnovnih nastavitev

Da zagotovite natančne reze, morate po intenzivni uporabi preveriti osnovne nastavitve električnega orodja in jih po potrebi ponovno nastaviti.
Za to potrebujete izkušnje in ustrezno orodje.

To delo bo hitro in zanesljivo opravil Boschev servis.

##

- Električno orodje namestite v transportni položaj.
- Rezalno mizo (10) zavrtite do zareze (45) za 0°. Ročica (12) se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Zložljivo prislonsko letev (16) povlecite navzven.

### Preverjanje (glejte sliko P1)

- Trikotni kotnik (48) položite na rezalno mizo (10) tako, da se prilega žaginemu listu (39) in s prislonsko letvijo (8) in žaginim listom tvori kot 90°.

Krak trikotnega kotnika se mora po vsej dolžini prilegati prislonski letvi.

### Nastavitev (glejte sliko P2)

- Sprostite vse šestrobe vijake (49) s priloženim šestrobim ključem (28).
- Prislonsko letev (8) zavrtite tako, da se prilega trikotnemu kotniku po vsej dolžini.
- Ponovno zategnite vijake.

##

- Električno orodje namestite v transportni položaj.
- Rezalno mizo (10) zavrtite do zareze (45) za 0°. Ročica (12) se mora občutno zaskočiti v zarezo.

### Preverjanje (glejte sliko Q1)

- Trikotni kotnik (48) postavite na rezalno mizo (10) tako, da se prilega žaginemu listu (39) in z rezalno mizo (10) in žaginim listom tvori kot 90°.

Krak trikotnega kotnika se mora po vsej dolžini prilegati žaginemu listu (39).

### Nastavitev (glejte sliko Q2)

- Odvijte zatezni vijak (24).
- Protimatico prislonskega vijaka (50) odtegnite z običajnim obročnim ali viličastim ključem.
- Prislonski vijak privijajte ali odvijajte, dokler se krak trikotnega kotnika po vsej dolžini ne prilega žaginemu listu.
- Zatezni vijak (24) znova privijte.
- Nato ponovno zategnite protimatico prislonskega vijaka (50).

Če kazalnik kota (30) po nastavitvi ni v isti liniji z oznako 0° na skali (31), odvijte vijak (52) z običajnim križnim izvijačem in naravnajte kazalnik kota vzdolž oznake 0°. (glejte sliko S)

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Rezalno mizo (10) zavrtite do zareze (45) za 0°. Ročica (12) se mora občutno zaskočiti v zarezo.
- Zatezni vijak (24) odvijte, nato pa glavo orodja primite za ročaj (4) in jo povlecite v levo do prislona (45°).

### Preverjanje (glejte sliko R1)

- Trikotni kotnik (48) postavite na rezalno mizo (10) tako, da se prilega žaginemu listu (39) in z rezalno mizo (10) in žaginim listom tvori kot 45°.

Krak trikotnega kotnika se mora po vsej dolžini prilegati žaginemu listu (39).

### Nastavitev (glejte sliko R2)

- Protimatico prislonskega vijaka (51) odtegnite z običajnim obročnim ali viličastim ključem.
- Prislonski vijak privijajte ali odvijajte, dokler se krak trikotnega kotnika po vsej dolžini ne prilega žaginemu listu.
- Zatezni vijak (24) znova privijte.
- Nato znova zategnite protimatico prislonskega vijaka (51).

Če kazalnik kota (30) po nastavitvi ni v isti liniji z oznako 45° na skali (31), še enkrat preverite nastavitev 0° za navpični zajeralni kot in kazalnik kota. Nato ponovite nastavitev navpičnega zajeralnega kota 45°.

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Odvijte zatezni vijak (24).
- Z glavo orodja nastavite navpični zajeralni kot na 0°.
- Zatezni vijak (24) znova privijte.

### Preverjanje

Kazalnik kota (30) mora biti poravnan z oznako za 0° na skali (31).

### Nastavitev

- Sprostite vijak (52) s križnim izvijačem in poravnajte kazalnik kota vzdolž oznake 0°.
- Ponovno zategnite vijak.

##

- Električno orodje namestite v delovni položaj.
- Rezalno mizo (10) zavrtite do zareze (45) za 0°. Ročica (12) se mora občutno zaskočiti v zarezo.

### Preverjanje

Kotni kazalnik (13) mora biti v liniji z oznako za 0° na skali (14).

### Nastavitev

- Sprostite vijak (53) s križnim izvijačem in naravnajte kotni kazalnik vzdolž oznake 0°.
- Ponovno zategnite vijak.