# Componentes ilustrados

A numeração dos componentes i‌lus‌tra‌dos refere‑se à apresentação da ferramenta elétrica na página de esquemas.

(1) | Saco do pó
(2) | Tampa de proteção
(3) | Punho de transporte
(4) | Punho
(5) | Bloqueio de ligação para o interruptor de ligar/desligar
(6) | Placa de advertência laser
(7) | Cobertura de proteção pendular
(8) | Carril limitador
(9) | Apoio para as peças (encaixável de forma flexível)
(10) | Mesa de serra
(11) | Manípulo de fixação para qualquer ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(12) | Alavanca para pré-ajuste do ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(13) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(14) | Escala para ângulo de meia-esquadria (horizontal)
(15) | Grampo
(16) | Carril limitador articulado
(17) | Rolo de deslize
(18) | Defletor de limalhas
(19) | Interruptor de ligar/desligar
(20) | Interruptor de ligar/desligar para laser (identificação da linha de corte)
(21) | Furos para grampos
(22) | Expulsão de aparas
(23) | Furos para montagem
(24) | Parafuso de aperto para qualquer ângulo de meia-esquadria (vertical)
(25) | Proteção de transporte
(26) | Cavidades de pega
(27) | Bloqueio do veio
(28) | Chave sextavada interior
(29) | Abertura para saída do raio laser
(30) | Indicador de ângulo para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(31) | Escala para ângulo de meia-esquadria (vertical)
(32) | Calha de guia do limitador de comprimento
(33) | Parafuso de aperto do batente longitudinal
(34) | Parafuso de orelhas para fixar a calha de guia do limitador de comprimento
(35) | Batente longitudinal
(36) | Suporte com os contornos da ferramenta
(37) | Parafuso de sextavado interior para fixação do disco de serra
(38) | Flange de aperto
(39) | Lâmina de serraA)
(40) | Flange de aperto interior
(41) | Parafuso de orelhas para adaptar a altura da haste roscada
(42) | Haste roscada
(43) | Parafuso de orelhas do grampo
(44) | Pino grampo
(45) | Entalhes para ângulos de meia-esquadria padrões (horizontal)
(46) | Parafusos para o suporte com os contornos da ferramenta
(47) | Parafuso de ajuste para posicionamento do laser
(48) | Esquadro
(49) | Parafusos de sextavado interior do carril limitador
(50) | Parafuso batente para ângulo de meia-esquadria de 0° (vertical)
(51) | Parafuso batente para ângulo de meia-esquadria de 45° (vertical)
(52) | Parafuso para indicador de ângulo (vertical)
(53) | Parafuso para indicador de ângulo (horizontal)

A)

  Este acessório não faz parte do material a fornecer padrão.