# Horisontaalse kaldenurga seadmine

- Viige elektriline tööriist tööasendisse.

## Horisontaalsete standardsete kaldenurkade seadmine (vaata joonist H)

Sageli kasutatavate horisontaalsete kaldenurkade kiireks ja täpseks seadmiseks on saelaual ette nähtud sälgud (45):

vasakul | paremal
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Vabastage lukustuspide (11), juhul kui see on kinni tõmmatud.
- Tõmmake hooba (12) ja pöörake saelaud (10) kuni soovitud sälguni vasakule või paremale.
- Vabastage hoob uuesti. Hoob peab sälgus tuntavalt fikseeruma.
- Tõmmake lukustuspide (11) jälle kinni.

## Suvalise horisontaalse kaldenurga seadmine (vaata joonist H)

Horisontaalset kaldenurka saab seada vahemikus 47° (vasakul) kuni 52° (paremal).

- Vabastage lukustuspide (11), kui see on kinni.
- Vajutage hoovale (12), keerake saepinki (10) lukustuspidemest vasakule või paremale ja seadke nurga väärtuse näidiku (13) abil soovitud horisontaalne kaldenurk.
- Pingutage lukustuspide (11) uuesti kinni.