# Lietošana

- Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.

Transportēšanas aizsardzība
Sagatavošana darbam
Horizontālā zāģēšanas leņķa iestatīšana
Vertikālā zāģēšanas leņķa iestatīšana
Uzsākot lietošanu
Zāģēšana
Norādījumi darbam
Profillīstu apstrāde
Lāzera regulēšana
Svarīgāko iestatījumu pārbaude un korekcija
Transportēšana