# 正式運作前的準備工作

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

工件托架 (9) 靈活的插拔系統可用於多種加長裝置。

- 根據需求將工件托架 (9) 插入電動工具上的支座或第二個工件托架的支座內。

- 請勿從工件托架抬起電動工具。
  搬動電動工具時只能使用搬運裝置。

##

鋸切垂直斜鋸角時，必須將折疊式止動滑軌 (16) 向外翻。

- 將折疊式止動滑軌 (16) 向外翻。

鋸切好垂直斜鋸角之後，請將折疊式止動滑軌 (16) 重新翻回。

##

為了確保工作安全，請務必固定好工件。
不可以加工太小而無法固定的工件。

### 垂直固定

- 將工件往止動滑軌 (8) 和 (16) 壓緊固定。
- 將隨附的活動夾鉗 (15) 插進任一專為其設置的孔洞 (21)。
- 鬆開蝶翼螺栓 (41) 並配合工件調整活動夾鉗。重新鎖緊蝶翼螺栓。
- 將螺桿 (42) 牢牢旋緊，以便固定工件。

### 水平固定

- 旋出蝶翼螺栓 (43) 並拉開活動夾鉗。
- 現在將「縮小」的活動夾鉗 (15) 連同榫頭 (44) 插進任一專為其設置的孔洞 。
- 將工件壓緊在鋸台 (10) 上。
- 將螺桿 (42) 牢牢旋緊，以便固定工件。

### 放鬆工件

- 請逆時針旋轉螺桿 (42) 即可鬆開活動夾鉗。