# Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроінструменту на сторінці з малюнком.

(1) | Контейнер для пилу
(2) | Захисний кожух
(3) | Транспортна рукоятка
(4) | Рукоятка
(5) | Фіксатор вимикача
(6) | Попереджувальна табличка для роботи з лазером
(7) | Маятниковий захисний кожух
(8) | Упорна шина
(9) | Опора заготовки (гнучка знімна)
(10) | Стіл
(11) | Ручка фіксації для вільного регулювання кута розпилювання (горизонтального)
(12) | Важіль для попереднього настроювання кута розпилювання (горизонтального)
(13) | Індикатор кута розпилювання (горизонтального)
(14) | Шкала для настроювання кута розпилювання (горизонтального)
(15) | Струбцина
(16) | Складана упорна планка
(17) | Ковзний ролик
(18) | Дефлектор для сходу стружки
(19) | Вимикач
(20) | Вимикач лазера (позначення лінії розпилювання)
(21) | Отвори під струбцину
(22) | Викидач тирси
(23) | Монтажні отвори
(24) | Затискний гвинт для вільного встановлення кута розпилювання (вертикального)
(25) | Транспортний фіксатор
(26) | Заглибини для рук
(27) | Фіксатор шпинделя
(28) | Ключ-шестигранник
(29) | Вихідний отвір для лазерного променя
(30) | Індикатор кута розпилювання (вертикального)
(31) | Шкала кутів розпилювання (вертикальних)
(32) | Напрямна шина поздовжнього упора
(33) | Затискний гвинт поздовжнього упора
(34) | Гвинт-баранчик для фіксації напрямної шини поздовжнього упора
(35) | Поздовжній упор
(36) | Вставний щиток
(37) | Гвинт з внутрішнім шестигранником для кріплення пиляльного диска
(38) | Затискний фланець
(39) | Пиляльне полотноA)
(40) | Внутрішній затискний фланець
(41) | Гвинт-баранчик для регулювання висоти стрижня з різьбою
(42) | Стрижень з різьбою
(43) | Гвинт-баранчик струбцини
(44) | Струбцина із штифтами
(45) | Насічки для стандартних кутів розпилювання (горизонтальних)
(46) | Гвинти до вставного щитка
(47) | Регулювальний гвинт положення лазера
(48) | Кутовий трикутник
(49) | Гвинти з внутрішнім шестигранником упорної планки
(50) | Упорний гвинт для кута розпилювання 0° (вертикального)
(51) | Упорний гвинт для кута розпилювання 45° (вертикального)
(52) | Гвинт індикатора кута (вертикального)
(53) | Гвинт індикатора кута (горизонтального)

A)

  Це приладдя не входить до стандартного комплекту постачання.