# Transportsikring (se billede D)

Transportsikringen (25) gør det nemmere at håndtere el‑værktøjet, når det transporteres til forskellige arbejdssteder.

## Afsikring af el-værktøjet (arbejdsstilling)

- Tryk værktøjsarmen på håndgrebet (4) en smule nedad for at aflaste transportsikringen (25).
- Træk transportsikringen (25) helt ud.
- Før værktøjsarmen langsomt opad.

## Sikring af el-værktøjet (transportstilling)

- For at låse savbordet (10) skal du også spænde låseknappen (11).
- Sving værktøjsarmen på håndgrebet (4) så langt ned, at transportsikringen (25) kan trykkes helt ind.

Nu er værktøjsarmen låst sikkert til transport.