# Замена пильного диска (см. рис. C1−C3)

- Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.

- При установке пильного диска надевайте защитные перчатки. Прикосновение к пильному диску может привести к травме.

Применяйте только пильные диски с максимальной допустимой скоростью выше скорости холостого хода Вашего электроинструмента.

Применяйте только пильные диски с параметрами, указанными в этом руководстве по эксплуатации, которые испытаны по EN 847‑1 и имеют соответствующее обозначение.

Используйте только пильные диски, рекомендованные изготовителем электроинструмента и пригодные для обрабатываемого материала. Это предотвращает перегрев зубьев при распиливании.

## Демонтаж пильного диска

- Приведите электроинструмент в рабочее положение.
- Отклоните маятниковый защитный кожух (7) назад и удерживайте его в этом положении.
- Поворачивайте шуруп с внутренним шестигранником (37) с помощью ключа-шестигранника (8 мм) и одновременно нажимайте на фиксатор шпинделя (27), чтобы он вошел в зацепление.
- Держите фиксатор шпинделя (27) нажатым и одновременно выверните винт с внутренним шестигранником (37) по часовой стрелке (левая резьба!).
- Снимите зажимной фланец (38).
- Снимите пильный диск (39).
- Медленно отведите маятниковый кожух назад.

## Монтаж пильного диска

- Следите за тем, чтобы направление резания зубьев (стрелка на пильном диске) совпадало с направлением стрелки на маятниковом защитном кожухе!

При необходимости очистите перед монтажом все монтируемые части.

- Отклоните маятниковый защитный кожух (7) назад и удерживайте его в этом положении.
- Наденьте новый пильный диск на внутренний зажимной фланец (40).

- Наденьте зажимной фланец (38) и вкрутите винт с внутренним шестигранником (37). Прижмите фиксатор шпинделя (27), чтобы он вошел в зацепление, и затяните винт с внутренним шестигранником против часовой стрелки.
- Медленно отведите маятниковый кожух назад.