# Driftstart

- Kontrollera nätspänningen! Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.

## Påslagning (se bild J)

- För att slå på elverktyget, skjut först tillslagsspärren (5) till mitten och tryck därefter på strömbrytaren (19) och håll den intryckt.

Anmärkning: Av säkerhetsskäl kan elverktygets strömställare på-/av-knapp (19) inte låsas, utan måste under drift hållas nedtryckt.

## Stänga av

- För att stänga av, släpp på-/av-knappen (19) igen.