# Vertikaalse kaldenurga seadmine

Vertikaalset kaldenurka saab seada vahemikus 45° (vasakul) kuni 0° (paremal).

Sageli kasutatavate vertikaalsete kaldenurkade kiireks ja täpseks seadmiseks on nurkade 0° ja 45° jaoks olemas kindlad asendid.

## Suvalise vertikaalse kaldenurga seadmine (vt jn I)

- Vabastage kinnituskruvi (24).
- Pöörake tööriista haara käepidemest (4), kuni nurga väärtuse näidikul (30) on soovitud vertikaalne kaldenurk.
- Hoidke tööriista haara selles asendis ja keerake kinnituskruvi (24) uuesti kinni.