# 작업 준비

정밀한 절단 작업을 하려면 전동공구를 집중적으로 사용하고 나서 그 기본 세팅 사항을 확인해 보고 필요에 따라 다시 설정해야 합니다.
이 경우 경험이 있어야 하고 해당하는 특수공구가 필요합니다.

보쉬 지정 서비스 센터에서 작업을 올바르고 신속하게 처리합니다.

##

길고 무거운 작업물에 작업할 경우, 과적되지 않은 끝부분의 아래쪽을 받쳐 주어야 합니다.

작업물 받침대 (9) 의 다양하게 활용 가능한 장착 시스템을 통해 다양한 버전으로 연장하여 사용할 수 있습니다.

- 필요에 따라 작업물 받침대 (9) 를 전동공구에 설치된 어댑터 또는 두 번째 작업물 받침대에 설치된 어댑터 에 끼울 수 있습니다.

- 전동공구를 작업물 받침대에 올린 채로 운반하는 일이 절대 없도록 하십시오.
  전동공구를 운반할 때는 운반용 장치만 사용하십시오.

##

수직 베벨 각도로 톱 작업하는 경우, 접이식 펜스 (16) 를 바깥쪽으로 펼쳐야 합니다.

- 접이식 펜스 (16) 를 바깥쪽으로 펼치십시오.

수직 베벨 각도로 톱 작업한 후 접이식 펜스 (16) 를 다시 접어두십시오.

##

작업을 안전하게 실시하려면 작업물을 항상 단단히 고정해야 합니다.
크기가 너무 작아 고정하기 어려운 작업물에는 작업하지 마십시오.

### 수직 고정

- 작업물을 펜스 (8) 및 (16) 쪽으로 세계 누르십시오.
- 함께 공급된 순간 고정 클램프 (15) 를 이에 해당하는 구멍 (21) 중 하나에 끼웁니다.
- 날개 나사 (41) 를 풀고 순간 고정 클램프를 작업물에 맞게 맞춥니다. 날개 나사를 다시 조입니다.
- 나사산 로드 (42) 를 단단히 조여 작업물을 고정시키십시오.

### 수평 고정

- 날개 나사 (43) 를 풀고 순간 고정 클램프를 빼내십시오.
- 이제 “숫자가 적어진” 순간 고정 클램프 (15) 를 핀 (44) 을 이용해 이에 해당하는 구멍 중 하나에 끼웁니다.
- 작업물을 톱 테이블 (10) 쪽으로 미십시오.
- 나사산 로드 (42) 를 단단히 조여 작업물을 고정시키십시오.

### 작업물 빼기

- 순간 고정 클램프를 풀려면 나사산 로드 (42) 를 시계 반대 방향으로 돌리면 됩니다.