# Ustawianie kątów cięcia

- Ustawić elektronarzędzie w pozycji roboczej.

## Ustawianie standardowych poziomych kątów cięcia (zob. rys. H)

Do szybkiego i precyzyjnego ustawiania często używanych poziomych kątów cięcia na stole pilarskim przewidziano nacięcia (45):

po lewej stronie | po prawej stronie
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Odkręcić gałkę nastawczą (11), jeśli była dokręcona.
- Pociągnąć dźwignię (12) i obrócić stół pilarski (10) w prawo lub w lewo, do osiągnięcia żądanego nacięcia.
- Zwolnić dźwignię. Dźwignia musi w sposób słyszalny zaskoczyć w nacięciu.
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (11).

## Ustawianie dowolnych poziomych kątów cięcia (zob. rys. H)

Poziomy kąt cięcia można ustawić w zakresie od 47° (po lewej stronie) do 52° (po prawej stronie).

- Odkręcić gałkę nastawczą (11), jeśli była dokręcona.
- Nacisnąć dźwignię (12), obrócić stół pilarski (10) trzymając za gałkę nastawczą, w lewo lub w prawo, aż wskaźnik kąta cięcia (13) wskaże żądany kąt cięcia.
- Ponownie dokręcić gałkę nastawczą (11).