# Настройване на ъгъл на среза в хоризонтална равнина

- Поставете електроинструмента в работна позиция.

## Настройване на ъгъла на наклон хоризонтален стандартен (вж. фиг. H)

За бързото и прецизно настройване на често използвани ъгли на хоризонтален наклон върху стенда за рязане са предвидени канали (45):

наляво | надясно
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Освободете застопоряващата ръкохватка (11), ако е затегната.
- Издърпайте лоста (12) и завъртете стенда (10) наляво или надясно до желания надрез.
- След това отпуснете лоста. Трябва да усетите отчетливото прещракване, с което той влиза в надреза.
- Отново затегнете ръкохватката (11).

## Настройване на произволен ъгъл на скосяване в хоризонтална равнина (вж. фиг. H)

Хоризонталният ъгъл на наклон може да се настройва в диапазон от 47° (наляво) до 52° (надясно).

- Освободете застопоряващата ръкохватка (11), ако е затегната.
- Натиснете лоста (12), с помощта на ръкохватката завъртете наляво или надясно масата на циркуляра (10) и настройте стрелката (13) на желания хоризонтален ъгъл на скосяване.
- Отново затегнете застопоряващата ръкохватка (11).