# Транспортен осигурувач (види слика D)

Транспортниот осигурувач (25) Ви овозможува лесно ракување со електричниот алат при транспорт на различни места на примена.

## Отклучување на електричниот алат (работна позиција)

- Притиснете ја надолу дршката на рачката на алатот (4), за да го ослободи транспортниот осигурувач (25).
- Притоа, целосно извлечете го нанадвор транспортниот осигурувач (25).
- Полека водете ја рачката на алатот нагоре.

## Прицврстување на електричниот алат (позиција за транспорт)

- За фиксирање на масата за сечење (10) затегнете го копчето за фиксирање (11).
- Повлечете го кракот на алатот на рачката (4) надолу, додека транспортниот осигурувач (25) целосно не се притисне навнатре.

Сега кракот на алатот е безбедно блокиран за транспорт.