# Ασφάλεια μεταφοράς (βλέπε εικόνα D)

Η ασφάλεια μεταφοράς (25) σας επιτρέπει την άνετη μεταφορά του ηλεκτρικού εργαλείου στους διάφορους χώρους χρήσης.

## Απασφάλιση του ηλεκτρικού εργαλείου (θέση εργασίας)

- Πατήστε τον βραχίονα του εργαλείου στη χειρολαβή (4) λίγο προς τα κάτω, για να χαλαρώσετε την ασφάλεια μεταφοράς (25).
- Τραβήξτε την ασφάλεια μεταφοράς (25) εντελώς προς τα έξω.
- Οδηγήστε τον βραχίονα του εργαλείου σιγά-σιγά προς τα επάνω.

## Εξασφάλιση του ηλεκτρικού εργαλείου (θέση μεταφοράς)

- Για την ασφάλιση του τραπεζιού πριονίσματος (10) σφίξτε τη λαβή σύσφιγξης (11).
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου στη χειρολαβή (4) προς τα κάτω τόσο, ώσπου η ασφάλεια μεταφοράς (25) να μπορεί να πιεστεί εντελώς μέσα.

Ο βραχίονας εργαλείου έχει τώρα ασφαλίσει και η μεταφορά μπορεί να γίνει.