# Vaakasuuntaisen jiirikulman asetus

- Aseta sähkötyökalu käyttöasentoon.

## Vaakasuuntaisen perusjiirikulman asetus (katso kuva H)

Sahapöydässä on lovet (45) usein käytettyjen vaakasuuntaisten jiirikulmien nopeaa ja tarkkaa säätöä varten:

vasen | oikea
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Avaa lukkonuppi (11), jos se on kiinni.
- Vedä vivusta (12) ja käännä sahapöytä (10) haluttuun loveen vasemmalle tai oikealle.
- Vapauta vipu. Vivun tulee lukkiutua kunnolla loveen.
- Kiristä lukkonuppi (11).

## Vapaavalintaisen vaakasuuntaisen jiirikulman asetus (katso kuva H)

Vaakasuuntaista jiirikulmaa voi säätää vasemman puolen 47° ja oikean puolen 52° välisellä alueella.

- Avaa lukkonuppi (11), jos se on kiinni.
- Paina vipua (12), käännä lukkonupin avulla sahapöytää (10) vasemmalle tai oikealle ja säädä haluamasi vaakasuuntainen jiirikulma kulmaosoittimen (13) avulla.
- Kiristä lukkonuppi (11).