# تصاویر اجزاء دستگاه

شماره گذاری تصاویر اجزاء دستگاه بر اساس شکل ابزار برقی در صفحه تصاویر است.

(1) | کیسه گرد و غبار
(2) | قاب محافظ
(3) | دسته حمل و نقل
(4) | دسته
(5) | قفل ایمنی کلید روشن/خاموش
(6) | برچسب هشدار لیزر
(7) | حفاظ ایمنی متحرک
(8) | خط کش راهنما
(9) | پایه قطعه کار (قابلیت اتصال انعطاف پذیر)
(10) | میز اره
(11) | پیچ تثبیت برای زاویه مورب دلخواه (افقی)
(12) | اهرم پیش تنظیم زاویه مورب (افقی)
(13) | نشانگر زاویه برای زاویه مورب (افقی)
(14) | درجه بندی برای زاویه مورب (افقی)
(15) | گیره پیچی
(16) | خط کش راهنما قابل تنظیم
(17) | غلطک هدایت کننده
(18) | حفاظ ایمنی در برابر براده فلز
(19) | کلید روشن/خاموش
(20) | کلید روشن/خاموش برای لیزر (علامت گذاری خط برش)
(21) | سوراخ های گیره پیچی
(22) | خروجی تراشه
(23) | سوراخ های نصب
(24) | پیچ مهار برای زاویه مورب دلخواه (عمودی)
(25) | قفل ایمنی حمل و نقل
(26) | محل تورفتگی جای دست
(27) | قفل کننده محور دستگاه
(28) | آچار آلن
(29) | منفذ خروجی پرتو لیزر
(30) | نشانگر زاویه برای زاویه مورب (عمودی)
(31) | درجه بندی برای زاویه مورب (عمودی)
(32) | ریل راهنمای نگهدارنده انتهای قطعه کار
(33) | پیچ نگهدارنده برای قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
(34) | پیچ خروسکی جهت تثبیت ریل راهنمای نگهدارنده انتهای قطعه کار
(35) | قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار
(36) | صفحه مونتاژ
(37) | پیچ آلن برای اتصال تیغه اره
(38) | فلنج مهار
(39) | تیغه ارهA)
(40) | فلنج مهار داخلی
(41) | پیچ خروسکی برای تنظیم ارتفاع میله رزوه دار
(42) | میله رزوه دار
(43) | پیچ خروسکی گیره پیچی
(44) | پین های گیره پیچی
(45) | شیارهای زاویه‌ مورب استاندارد (افقی)
(46) | پیچ های صفحه مونتاژ
(47) | پیچ تنظیم برای موقعیت لیزر
(48) | گونیا
(49) | پیچ های آلن خط کش راهنما
(50) | پیچ نگهدارنده برای زاویه مورب ‎0°‎ (عمودی)
(51) | پیچ نگهدارنده برای زاویه مورب ‎45°‎ (عمودی)
(52) | پیچ نشانگر زاویه (عمودی)
(53) | پیچ نشانگر زاویه (افقی)

A)

  این متعلقات در محدوده استاندارد تحویل نیستند.