# Przygotowanie pracy

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

Pod wystającą część długiego i ciężkiego elementu należy coś włożyć, lub czymś podeprzeć.

Elastyczny system mocowania blatów stołu (9) umożliwia wiele wariantów wydłużania stołu.

- W zależności od potrzeby wsunąć blat stołu (9) w mocowania na elektronarzędziu lub w mocowania drugiego blatu stołu.

- Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za blaty stołu.
  Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie elementów transportowych.

##

Podczas cięcia pod kątem w pionie konieczne jest rozłożenie składanej szyny oporowej (16) na zewnątrz.

- Rozłożyć składaną szynę oporową (16) na zewnątrz.

Po zakończeniu cięcia pod kątem w pionie składaną szynę oporową (16) należy z powrotem złożyć.

##

Aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo pracy, należy zawsze unieruchomić obrabiany element.
Nie obrabiać przedmiotów, które są za małe, aby można było je unieruchomić.

### Unieruchamianie w pionie

- Obrabiany element należy mocno docisnąć do szyn oporowych (8) i (16).
- Włożyć znajdujący się w wyposażeniu standardowym ścisk stolarski (15) w jeden z przewidzianych dla niego otworów (21).
- Odkręcić nakrętkę motylkową (41) i dopasować ścisk stolarski do obrabianego elementu. Następnie dokręcić nakrętkę motylkową.
- Dokręcić drążek gwintowany (42), unieruchamiając w ten sposób obrabiany element.

### Zamocowanie w poziomie

- Wykręcić śrubę motylkową (43) i rozsunąć zacisk stolarski.
- Włożyć „skrócony“ zacisk stolarski (15) z czopem (44) w jeden z przewidzianych do tego otworów .
- Docisnąć obrabiany element do stołu pilarskiego (10).
- Dokręcić drążek gwintowany (42), unieruchamiając w ten sposób obrabiany element.

### Zwalnianie obrabianego elementu

- Aby zwolnić ścisk stolarski, należy odkręcić pręt gwintowany (42), obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.