# Kontrola a seřízení základních nastavení

Pro zaručení přesných řezů musíte po intenzivním použití zkontrolovat základní nastavení elektronářadí a případně je seřídit.
K tomu potřebujete zkušenosti a příslušný speciální nástroj.

Servisní středisko Bosch provádí tyto práce rychle a spolehlivě.

##

- Uveďte elektrické nářadí do přepravní polohy.
- Otočte stůl pily (10) až k zářezu (45) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Vyklopte dorazovou lištu (16).

### Kontrola (viz obrázek P1)

- Položte trojúhelník (48) 90° úhlem zarovnaně s pilovým kotoučem (39) mezi dorazovou lištu (8) a pilový kotouč na stůl pily (10).

Rameno trojúhelníku musí být po celé délce zarovnané s dorazovou lištou.

### Nastavení (viz obrázek P2)

- Povolte všechny šrouby s vnitřním šestihranem (49) pomocí dodaného klíče na vnitřní šestihran (28).
- Otočte dorazovou lištu (8) tak, aby byl trojúhelník po celé délce zarovnaný.
- Šrouby opět utáhněte.

##

- Uveďte elektronářadí do přepravní polohy.
- Otočte stůl pily (10) až k zářezu (45) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola (viz obrázek Q1)

- Nastavte trojúhelník (48) 90° úhlem zarovnaně s pilovým kotoučem (39) mezi stůl pily (10) a pilový kotouč na stůl pily (10).

Rameno trojúhelníku musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (39).

### Nastavení (viz obrázek Q2)

- Povolte upínací šroub (24).
- Povolte pojistnou matici dorazového šroubu (50) běžným očkovým nebo stranovým klíčem.
- Dorazový šroub zašroubujte nebo vyšroubujte natolik, aby bylo rameno trojúhelníku po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Upínací šroub (24) opět utáhněte.
- Pak opět dotáhněte pojistnou matici dorazového šroubu (50).

Jestliže není ukazatel úhlu (30) po seřízení v jedné přímce se značkou 0° stupnice (31), povolte šroub (52) pomocí běžně dostupného křížového šroubováku a ukazatel úhlu vyrovnejte podél značky 0° (viz obrázek S).

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (10) až k zářezu (45) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.
- Povolte upínací šroub (24) a otočte rameno nářadí za rukojeť (4) až nadoraz doleva (45°).

### Kontrola (viz obrázek R1)

- Nastavte trojúhelník (48) 45° úhlem zarovnaně s pilovým kotoučem (39) mezi stůl pily (10) a pilový kotouč na stůl pily (10).

Rameno trojúhelníku musí být po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem (39).

### Seřízení (viz obrázek R2)

- Povolte pojistnou matici dorazového šroubu (51) běžným očkovým nebo stranovým klíčem.
- Dorazový šroub zašroubujte nebo vyšroubujte natolik, aby bylo rameno trojúhelníku po celé délce zarovnané s pilovým kotoučem.
- Upínací šroub (24) opět utáhněte.
- Pak opět dotáhněte pojistnou matici dorazového šroubu (51).

Jestliže není ukazatel úhlu (30) po seřízení v jedné linii se značkou 45° na stupnici (31), zkontrolujte ještě jednou seřízení 0° pro vertikální pokosový úhel a pro ukazatel úhlu. Potom opakujte seřízení vertikálního pokosového úhlu 45°.

##

- Uveďte elektrické nářadí do pracovní polohy.
- Povolte upínací šroub (24).
- Ramenem nářadí nastavte vertikální pokosový úhel 0°.
- Upínací šroub (24) opět utáhněte.

### Kontrola

Ukazatel úhlu (30) musí být v jedné přímce se značkou 0° na stupnici (31).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (52) a vyrovnejte ukazatel úhlu podél značky 0°.
- Šroub opět utáhněte.

##

- Uveďte elektronářadí do pracovní polohy.
- Otočte stůl pily (10) až k zářezu (45) pro 0°. Páčka (12) musí znatelně zaskočit do zářezu.

### Kontrola

Ukazatel úhlu (13) musí být v jedné přímce se značkou 0° na stupnici (14).

### Nastavení

- Křížovým šroubovákem povolte šroub (53) a vyrovnejte ukazatel úhlu podél značky 0°.
- Šroub opět utáhněte.