# Techniniai duomenys

Skersavimo ir suleidimo pjūklas |  | GCM 254
--- | --- | ---
Gaminio numeris |  | ‎ ‎3 601 M52 0..‎
Nominali naudojamoji galia | W | 1750
Tuščiosios eigos sūkių skaičius | min–1 | 5000
Lazerio tipas | nm | 650
| mW | < 1
Lazerio klasė |  | 2
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01:2014“ | kg | 11,1
Apsaugos klasė |  | / II

Leidžiamieji ruošinio matmenys (maksimalūs/minimalūs): žr. Leistini ruošinio matmenys

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

Prietaisas atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimus ir gali būti prijungtas, esant tam tikroms sąlygoms. Prietaisas gali sukelti įtampos svyravimus, esant nepalankioms maitinimo sąlygoms. Nustatyta šio prietaiso varža yra Zfaktinė = 0,101 Ω. Naudotojas privalo įsitikinti, kad prijungimo taškas, kurio varža Zmaks ir prie kurio prietaisas turi būti prijungtas, atitinka varžos reikalavimą: Zfaktinė ≥ Zmaks. Jei Zmaks nėra žinoma, tai Zmaks nustatykite pasikonsultavę su tinklo tiekėju arba tiekimo įstaiga.

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.

Tinkamų pjūklo diskų matmenys
Pjūklo disko skersmuo | mm | 254
Pjūklo disko korpuso storis | mm | 1,4–2,5
Maks. pjovimo plotis | mm | 3
Kiaurymės skersmuo | mm | 30