# Проверка и настройка на основните параметри

За осигуряване на прецизни срезове след интензивно използване трябва да проверявате основните параметри на електроинструмента и при необходимост да ги коригирате.
За целта трябва да имате опит и съответните специализирани инструменти.

Тази дейност ще бъде извър‌шена бързо и качествено в оторизиран сервиз за елек‌троинструменти на Бош.

##

- Поставете електроинструмента в позиция за транспортиране.
- Завъртете масата на циркуляра (10) до надреза (45) за 0°. Лостът (12) трябва да се захване в канала с отчетливо прещракване.
- Разтворете сгъваемата опорна шина (16).

### Проверка (вж. фиг. P1)

- Поставете ъгловия триъгълник (48) с ъгъл от 90° плътно към циркулярния диск (39) между опорната шина (8) и циркулярния диск върху масата на циркуляра (10).

Рамото на ъгловия триъгълник трябва да е плътно легнало спрямо опорната шина по цялата си дължина.

### Регулиране (вж. фиг. P2)

- Разхлабете всички винтове с вътрешен шестограм (49) с доставения ключ с вътрешен шестограм (28).
- Завъртете опорната шина (8) докато ъгловият триъгълник не прилепне по цялата дължина.
- Отново затегнете винтовете.

##

- Поставете електроинструмента в позиция за транспортиране.
- Завъртете стенда (10) до надреза (45) за 0°. Лостът (12) трябва да се захване в канала с отчетливо прещракване.

### Проверка (вж. фиг. Q1)

- Поставете ъгловия триъгълник (48) с ъгъл от 90° плътно към циркулярния диск (39) между масата на циркуляра (10) и циркулярния диск върху масата на циркуляра (10).

Рамото на ъгловия триъгълник трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (39).

### Регулиране (вж. фиг. Q2)

- Разхлабете затегателния винт (24).
- Развийте контрагайката на опорния винт (50) с обикновен гаечен ключ или ключ звезда.
- Завийте или развийте опорния винт дотолкова, че рамото на ъгловия триъгълник да се подравни по цялата дължина спрямо циркулярния диск.
- Отново затегнете затегателния винт (24).
- След това отново затегнете контра-гайката на опорния винт (50).

Ако след настройването стрелката (30) не е на една линия с маркировката 0° на скалата (31), развийте винта (52) с обикновена отвертка и подравнете стрелката спрямо маркировката 0°. (вж. фиг. S)

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Завъртете масата на циркуляра (10) до надреза (45) за 0°. Лостът (12) трябва да се захване в канала с отчетливо прещракване.
- Освободете затегателния винт (24) и наклонете рамото на инструмента върху ръкохватката (4) до упор наляво (45°).

### Проверка (вж. фиг. R1)

- Поставете ъгловия триъгълник (48) с ъгъл от 45° плътно към циркулярния диск (39) между масата на циркуляра (10) и циркулярния диск върху масата на циркуляра (10).

Рамото на ъгловия триъгълник трябва да е подравнено по цялата си дължина спрямо циркулярния диск (39).

### Регулиране (вж. фиг. R2)

- Развийте контрагайката на опорния винт (51) с обикновен гаечен ключ или ключ звезда.
- Завийте или развийте опорния винт дотолкова, че рамото на ъгловия триъгълник да се подравни по цялата дължина спрямо циркулярния диск.
- Отново затегнете затегателния винт (24).
- След това отново затегнете контра-гайката на опорния винт (51).

Ако след настройването стрелката (30) не показва точно маркировката 45° на скалата (31), първо проверете още веднъж вертикалния наклон 0° и позицията на стрелката. След това отново настройте наклон на вертикалния срез 45°.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Разхлабете затегателния винт (24).
- Настройте с рамото на инструмента вертикален ъгъл на скосяване от 0°.
- Отново затегнете затегателния винт (24).

### Проверка

Ъгловият индикатор (30) трябва да е подравнен спрямо маркировката 0° на скалата (31).

### Регулиране

- Развийте винта (52) с кръстата отвертка и подравнете ъгловия индикатор спрямо маркировката 0°.
- Затегнете винта отново.

##

- Поставете електроинструмента в работна позиция.
- Завъртете масата на циркуляра (10) до надреза (45) за 0°. Лостът (12) трябва да се захване в канала с отчетливо прещракване.

### Проверка

Стрелката (13) трябва да е подравнена спрямо маркировката 0 на скалата (14).

### Регулиране

- Развийте винта (53) с кръстата отвертка и подравнете стрелката за ъгъла спрямо маркировкатаr 0°.
- Затегнете винта отново.