# Έλεγχος και ρύθμιση των βασικών ρυθμίσεων

Για την εξασφάλιση κοπών ακριβείας μετά από εντατική χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου, πρέπει να ελεγχθούν οι βασικές ρυθμίσεις του και, αν χρειαστεί, να ρυθμιστούν ξανά.
Γι’ αυτό χρειάζεστε πείρα και ειδικά εργαλεία.

Ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών Bosch διεξάγει αυτήν την εργασία γρήγορα και αξιόπιστα.

##

- Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση μεταφοράς.
- Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (10) μέχρι την εγκοπή (45) για 0°. Ο μοχλός (12) πρέπει να ασφαλίσει αισθητά στην εγκοπή.
- Αναδιπλώστε την πτυσσόμενη ράγα οδήγησης (16).

### Έλεγχος (βλέπε εικόνα P1)

- Τοποθετήστε το μοιρογνωμόνιο (48) με τη γωνία 90° ισόπεδα με τον πριονόδισκο (39) μεταξύ της ράγας οδήγησης (8) και του πριονόδισκου πάνω στο τραπέζι πριονίσματος (10).

Το σκέλος του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι σε όλο του το μήκος ισόπεδο με τη ράγα οδήγησης.

### Ρύθμιση (βλέπε εικόνα P2)

- Λύστε όλες τις βίδες κεφαλής κοίλου εξαγώνου (49) με το συμπαραδιδόμενο κλειδί εσωτερικού εξαγώνου (28).
- Στρέψτε τη ράγα οδήγησης (8) τόσο, μέχρι το μοιρογνωμόνιο να είναι ισόπεδο σε όλο το μήκος.
- Σφίξτε τις βίδες ξανά καλά.

##

- Οδηγήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση μεταφοράς.
- Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (10) μέχρι την εγκοπή (45) για 0°. Ο μοχλός (12) πρέπει να ασφαλίσει αισθητά στην εγκοπή.

### Έλεγχος (βλέπε εικόνα Q1)

- Ρυθμίστε το μοιρογνωμόνιο (48) με τη γωνία 90° ισόπεδα με τον πριονόδισκο (39) μεταξύ του τραπεζιού πριονίσματος (10) και του πριονόδισκου πάνω στο τραπέζι πριονίσματος (10).

Το σκέλος του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι σε όλο του το μήκος ισόπεδο με τον πριονόδισκο (39).

### Ρύθμιση (βλέπε εικόνα Q2)

- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (24).
- Λύστε το παξιμάδι ασφαλείας της βίδας αναστολής (50) με ένα πολυγωνικό ή γερμανικό κλειδί του εμπορίου.
- Βιδώστε ή ξεβιδώστε τη βίδα αναστολής τόσο, μέχρι το σκέλος του μοιρογνωμονίου να είναι ισόπεδο σε όλο του το μήκος με τον πριονόδισκο.
- Σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης (24) ξανά σταθερά.
- Μετά σφίξτε ξανά το παξιμάδι ασφαλείας της βίδας αναστολής (50) σταθερά.

Σε περίπτωση που ο δείκτης γωνίας (30) μετά τη ρύθμιση δεν είναι σε μια γραμμή με το μαρκάρισμα 0° της κλίμακας (31), λύστε τη βίδα (52) με ένα σταυροκατσάβιδο του εμπορίου και ευθυγραμμίστε το δείκτη γωνίας κατά μήκος του μαρκαρίσματος 0°. (βλέπε εικόνα S)

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (10) μέχρι την εγκοπή (45) για 0°. Ο μοχλός (12) πρέπει να ασφαλίσει αισθητά στην εγκοπή.
- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (24) και στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου στη χειρολαβή (4) μέχρι τέρμα προς τα αριστερά (45°).

### Έλεγχος (βλέπε εικόνα R1)

- Ρυθμίστε το μοιρογνωμόνιο (48) με τη γωνία 45° ισόπεδα με τον πριονόδισκο (39) μεταξύ του τραπεζιού πριονίσματος (10) και του πριονόδισκου πάνω στο τραπέζι πριονίσματος (10).

Το σκέλος του μοιρογνωμονίου πρέπει να είναι σε όλο του το μήκος ισόπεδο με τον πριονόδισκο (39).

### Ρύθμιση (βλέπε εικόνα R2)

- Λύστε το παξιμάδι ασφαλείας της βίδας αναστολής (51) με ένα πολυγωνικό ή γερμανικό κλειδί του εμπορίου.
- Βιδώστε ή ξεβιδώστε τη βίδα αναστολής τόσο, μέχρι το σκέλος του μοιρογνωμονίου να είναι ισόπεδο σε όλο του το μήκος με τον πριονόδισκο.
- Σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης (24) ξανά σταθερά.
- Μετά σφίξτε ξανά το παξιμάδι ασφαλείας της βίδας αναστολής (51) σταθερά.

Σε περίπτωση που ο δείκτης γωνίας (30) μετά τη ρύθμιση δεν είναι σε μια γραμμή με το μαρκάρισμα 45° της κλίμακας (31), ελέγξτε πρώτα ακόμη μία φορά τη ρύθμιση 0° για την κάθετη φαλτσογωνιά και τον δείκτη γωνίας. Μετά επαναλάβετε τη ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς 45°.

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Λύστε τη βίδα σύσφιγξης (24).
- Με τον βραχίονα του εργαλείου ρυθμίστε μια κάθετη φαλτσογωνιά από 0°.
- Σφίξτε τη βίδα σύσφιγξης (24) ξανά σταθερά.

### Έλεγχος

Ο δείκτης γωνίας (30) πρέπει να είναι στην ίδια γραμμή με το μαρκάρισμα 0° της κλίμακας (31).

### Ρύθμιση

- Λύστε τη βίδα (52) με ένα σταυροκατσάβιδο και ευθυγραμμίστε τον δείκτη γωνίας κατά μήκος του μαρκαρίσματος 0°.
- Σφίξτε πάλι καλά τη βίδα.

##

- Θέστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη θέση εργασίας.
- Γυρίστε το τραπέζι πριονίσματος (10) μέχρι την εγκοπή (45) για 0°. Ο μοχλός (12) πρέπει να ασφαλίσει αισθητά στην εγκοπή.

### Έλεγχος

Ο δείκτης γωνίας (13) πρέπει να είναι στην ίδια γραμμή με το μαρκάρισμα 0° της κλίμακας (14).

### Ρύθμιση

- Λύστε τη βίδα (53) με ένα σταυροκατσάβιδο και ευθυγραμμίστε τον δείκτη γωνίας κατά μήκος του μαρκαρίσματος 0°.
- Σφίξτε πάλι καλά τη βίδα.