# Çalışırken dikkat edilecek hususlar

##

Bir lazer ışını testere bıçağının kesme hattını gösterir. Bu sayede iş parçası pandül koruma kapağı açılmadan kesme yapılmak üzere hassas biçimde konumlandırılabilir.

- Lazer ışınını şalterle (20) açın.
- İş parçası üzerindeki işaretinizi lazer çizgisinin sağ kenarına doğrultun.

Not: Kesme işlemine başlamadan önce her defasında kesme hattının kusursuz olarak gösterilip gösterilmediğini kontrol edin. Lazer ışını örneğin yoğun kullanımdaki titreşimler nedeniyle kayabilir.

##

Maksimum iş parçası:

Yatay gönye açısı | Dikey gönye açısı | Yükseklik x Genişlik [mm]
--- | --- | ---
|  | Maksimum yükseklikte | Maksimum genişlikte
0° | 0° | 90 x 90 | 65 x 130
0° | 45° | 60 x 93 | 45 x 130
45° (sol/sağ) | 0° | 90 x 63 | 65 x 91
45° (sol) | 45° | 55 x 70 | 35 x 91
45° (sağ) | 45° | 55 x 70 | 45 x 91

Minimum iş parçası (= Bütün iş parçaları aletle birlikte teslim edilen vidalı işkence (15) ile testere bıçağının soluna veya sağına sabitlenebilmelidir): 130 x 50 mm (uzunluk x genişlik)

Maksimum kesme derinliği (0°/0°): 90 mm

##

Aynı uzunluktaki iş parçalarını basitçe testerelemek için boylamasına dayanak noktasını (35) kullanabilirsiniz.

- Sıkma vidasını (33) gevşetin ve boylamasına dayanak noktasını (35) kılavuz rayın (32) içine doğru , iş parçası uzunluğu istenen uzunluğa gelinceye kadar itin.
- Sıkma vidasını (33) tekrar sıkın.

Daha uzun iş parçaları:

- Kelebek vidayı (34) gevşetin ve kılavuz rayı (32) dayanak noktasına kadar dışarı çekin.
- Kelebek vidayı (34) tekrar sıkın.
- Boylamasına dayanak noktasını (35) istediğiniz kesme uzunluğuna göre ayarlayın.

Testere ile boylamasına dayanak noktası olmadan testereleme:

- Sıkma vidasını (33) gevşetin ve kılavuz rayın (32) içindeki boylamasına dayanak noktasını (35) tamamen dışarı çekin.
- Boylamasına dayanak noktasını, dayama rayı (8) ile aynı hizada olacak şekilde, 90° çevirin.
- Sıkma vidasını (33) tekrar sıkın.

##

Eğimli veya yuvarlak iş parçalarını kesme için bunları kaymaya karşı özel olarak emniyete almalısınız. Kesme hattında iş parçası, dayama rayı ve testere tezgahı arasında hiç aralık olmamalıdır.

Gerekiyorsa özel tutucular hazırlamalısınız.

##

Yerleştirme plakası (36) elektrikli el aleti uzun süre kullanıldıktan sonra aşınabilir.

Arızalı besleme levhasını değiştirin.

- Elektrikli el aletini çalışma konumuna getirin.
- Vidaları (46) piyasada yaygın olarak satılan bir yıldız tornavida ile sökün ve eski yerleştirme plakasını (36) çıkartın.
- Yeni yerleştirme plakasını yerine yerleştirin ve vidaları (46) tekrar sıkın.